様式第1号の12(第4条の3関係)

　　中間検査チェックシート　　　　　　　　　　　　　　　　　　(木造軸組構造)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 照合内容 | 工事監理者 | 検査記録 |
| A：目視検査B：実測検査C：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| 1 | 全体形状および部材の配置 | ア | 建築物の形状 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 柱の配置 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | 耐力壁の配置 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| エ | 小屋の形状 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 2 | 基礎 | ア | 種類の確認 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 形状、および寸法の確認 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | 床下換気口の確認 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| エ | ひび割れの確認 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 3 | 土台 | ア | 形状および寸法 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | アンカーボルト | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | 火打ち材 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 4 | 柱 | ア | 形状および寸法 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 通し柱 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | ホールダウン金物 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| エ | 部材の緊結 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 5 | 横架材 | ア | 形状および寸法 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 中央下部の欠き込み禁止 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | 部材の緊結 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 6 | 耐力壁 | ア | 位置 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 筋交い | 形状および寸法 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 補強金物 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 欠き込み禁止 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | 壁材 | 厚さ | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 壁材の釘止め | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 7 | 床組 | ア | 大引または根太の形状または寸法 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 火打ち材 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | 剛性床 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 8 | 小屋組 | ア | 母屋、垂木の形状および寸法ならびに部材の緊結 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 振れ止め | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| 9 | その他 | ア | 地盤面からの床高さ | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| イ | 防腐および防蟻措置 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ウ | 　 | 　 | A：B：C | 適・否 | 　 |
| ※工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。　なお、否の場合は、それに対する措置等を下記に記入のこと。 |
| 　 |
| 　 |
| 　 |
| 工事監理者への指摘事項等 | 中間検査 | 合格　不合格　合格保留 | 後続工程 | 可　不可 |
| 　 |
| 　 |