**中間検査チェックシート Ｃ３表(鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造)**

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | 照　　合　　内　　容 | 工事監理者 | 検　査　記　録 |
| Ａ：目視検査Ｂ：実測検査Ｃ：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 全体形状及び部材の配置 | ア | 建築物の形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 建方の精度 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 柱、梁の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 垂直、水平ブレースの配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | 剛性床の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 使用材料 | ア | 鋼材の種類 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 高力ボルトの規格 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３ | 柱 | ア | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 溶接箇所の外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | ベースプレートの寸法、モルタル充填等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | アンカーボルトの径、本数、締付け状況等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | 露出型固定柱脚のチェックシート |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４ | 大　梁 | ア | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | ボルトの種類、径、本数、締付け状況等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 溶接箇所の外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 小　梁 | ア | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | ボルトの種類、径、本数、締付け状況等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 溶接箇所の外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 柱・梁の仕口 | ア | 溶接箇所の外観 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | 床 | ア | 部材の形状・寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 梁との接合方法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ８ | ブレース | ア | 位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 部材の形状・寸法及び位置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 取付け方法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ９ | その他 | ア | 防錆処理 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 溶接部分の非破壊試験 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 梁貫通孔の補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※　工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。　　なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 工事監理者への指摘事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | 工事監理者名(検査立会者) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |