**中間検査チェックシート Ｃ６表(組積造)**

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | 照　　合　　内　　容 | 工事監理者 | 検　査　記　録 |
| Ａ：目視検査Ｂ：実測検査Ｃ：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 全体形状及び部材の配置 | ア | 建築物の平面形状 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 壁の配置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 施工一般 | ア | 使用材料の水洗い |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | モルタルの配合 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 目地の形状(芋目地としない) |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３ | 壁 | ア | 壁の長さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 外壁の厚さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 間仕切壁の厚さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４ | 臥梁・床版 | ア | 臥梁の形状、寸法 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 鉄筋の径、本数、配置等 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 鉄筋の継手位置、定着長さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 鉄筋のかぶり厚 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 開口部 | ア | 開口部幅の総和 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 各階の開口部幅の総和 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 上下開口部間の垂直距離 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 開口部相互間又は開口部と対隣壁の垂直距離 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | まぐさの設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | 補強等 | ア | 壁に設けるみぞの深さ、長さ |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 鉄骨軸組との緊結 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 手すり壁頂部の臥梁の設置 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | H12建告第1354号による補強 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ７ | その他 | ア | 型枠内の清掃状況 |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ |  |  | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※　工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。　　なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 工事監理者への指摘事項等 | 中間検査 | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | 工事監理者名(検査立会者) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |