**中間検査チェックシート Ｃ７表(補強コンクリートブロック造)**

※工事監理者は、太枠内のみ記入すること

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検　査　項　目 | | | 照　　合　　内　　容 | | | | | 工事監理者 | | 検　査　記　録 | | |
| Ａ：目視検査  Ｂ：実測検査  Ｃ：監理者報告 | 結果 | 修正 |
| １ | 全体形状及び  部材の配置 | | ア | 建築物の平面形状 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 耐力壁の配置 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ２ | 使用材料 | | ア | ブロックの種別、仕様 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ３ | 耐力壁 | | ア | 耐力壁の長さ | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 耐力壁の厚さ | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 補強鉄筋の径、本数、配置 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 補強鉄筋の継手位置、定着長さ、フック | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ | 補強鉄筋の基礎及び臥梁等への定着 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ４ | 臥梁・床版 | | ア | 臥梁の形状、寸法 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 鉄筋の径、本数、配置等 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ | 鉄筋の継手位置、定着長さ | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ | 鉄筋のかぶり厚 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ５ | 目地・空洞部 | | ア | 目地モルタルの状況 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ | 空洞部の充填 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ６ | その他 | | ア | 型枠内の清掃状況 | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| イ |  | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ウ |  | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| エ |  | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| オ |  | | | |  | | Ａ：Ｂ：Ｃ | 適・否 |  |
| ※　工事監理者は、工事監理者欄に検査結果の適否を記入し、中間検査申請書と同時に提出すること。  　　なお、否となった事項については、それに対する措置等を下記に記入すること。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 工事監理者への  指摘事項等 | | 中間検査 | | | 合格・不合格・合格保留 | 後続工程 | 可・不可 | | 工事監理者名(検査立会者) | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |